Installation des librairies :

Copier les dossiers DS1302 et LiquidCrystal_I2C-master dans le dossier libraries Arduino
Par défaut (Documents\Arduino\libraries)


Ouverture du programme :
Pour ouvrir l'ensemble du programme dans l'IDE arduino sélectionner le fichier poule_v6.INO  dans le dossier poule_v6

Plus d'infos:
https://robdomo.com/projets-diy/projets-robdomo/porte-poulailler-automatique/porte-automatique-pour-poulailler-version-6a-verin-electrique-ou-moteur-dc-12v/